COURS  MDC1 ( matériaux de construction) destiné aux étudiants deuxieme année
      socle commun sciences et technologie option génie civil
                                                 INTRODUCTION
  
Le role de l' industrie des matériaux de construction dans l'economie d'un pays 
est énorme ainsi  le degré de développement de leur productionet de leur qualité
Les matériaux de construction ont d'origines diverses .
		  Naturelle( roches bois verres)								  Artificielle en subissant des transformations mécaniques et chimiques
les matériaux de construction ont diverses utilisations par exemple dans le batiment
travaux publics routes voies ferrées ponts etc  à condition de remplir certaines proprietés spécifiques																																													PROPRIETES PRINCIPALES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION			
Les proprietés des matériaux de construction determinent le domaine de leur application en évaluant exactement les proprietés les plus importantes que l'on peut construire des édifices ou ouvrages solides durables et de haute éfficacite technique et économique
1 PROPRIETES PHYSIQUES									A) Poids spécifique: ( poids de l'unité volumique N/m^3)					B) Masse volumique apparente: masse de l'unité de volume du matériau à l'état        
                   (naturel(pores et vides compris)
              C )Masse volumique absolue:masse de l'unité de volume réel
               D) Cavitation:vides entre les grains
              E)Hygroscopicité: Capacité d'un matériau à absorber les vapeurs d'eau contenues                
                    dans l'eau
              F) Capacité d'absorption de l'eau: pouvoir d'un materiau d'absorber et de retenir                        		l'eau(materiau entierement immergé dans l'eau)		
              G)Rendement d'eau:
               H)Resistance à l'air:Capacité d'un matériau à resister longtemps 
                     à des humidifications et des dessechements
             I)Perméabilité à l'eau:Capacité du matériau à laisser passer de l'eau sous presssion
             J)Resistance au gel:Pouvoir d'un matériau saturé d'eau à supporter le gel et degel 
                    sans subir de déformations importantes    
             K)Conductibilité thermique: Capacité d'un materiau à laisser passer la chaleur
                    à travers son epaisseur
             L)Capacité calorifique: pouvoir d'un matériau à absorber la chaleur
            M)Resistance au feu: aptitude d'un matériau à resister aux hautes temperatures
                     sans se detruire
           N)Refractairité:Resistances à des temperatures élevées sans déformation 
                   préjudiciable
           O) Stabilité thermique:resistance à de changement de temperatores brusques sans 
                    se déformer
           P)Impérméabilité aux radiations  nucléaires: capacité d'arreter les radiations 
            Q)Stabilité chimique: pouvoir de resistance à l'action des acides des bases
                  et des solutions salines                                                                 
              R) Durabilité:pouvoir d'un matériau en service à resister le plus long possible
                       au vieillissement (longévité plus longue de l'ouvrage)    															2 PROPRIETES	 MECANIQUES
                Resistance mécanique:pouvoir d'un matériau à resister aux charges 
                    exterieures sans se rompre ( newton, MPa)
               Dureté: résistance d'un matériau àla pénétation  d'un corps plus dur
                               que lui
               Tenue à l'usure par abrasion: destruction caractérisée par la perte de masse
                            rapportée à 1m^2 de la surface d'abrasion 
              Résistance au choc: importance particulière pour les matériaux utilisés pour 
                                                 la confection de planchers
              Elasticité:aptitude d'un matériau à reprendre sa forme après avoir enlever
                                               la charge qui lui appliquée
             Plasticité:aptitude du materiau à se déformer sans se rompre après      
                                              enlèvement de la charge appliquée